**Příloha E.6.2. Fotodokumentace**

|  |
| --- |
| C:\Users\nija\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_1651.jpg |
| Obr. 1: Kopaná sonda – zaznamenaný průsak vody v 1,4 m hloubce (foceno 12.04.2017). |
| C:\Users\nija\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_1654_UPRAVENO.JPG |
| Obr. 2: Kopaná sonda – zaznamenaný průsak vody v 1,8 m hloubce (foceno 12.04.2017). |
| C:\Users\nija\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_1656.jpg |
| Obr. 3: Pohled do revizní šachty umístěné na koruně hráze na výtokovém potrubí z MVN Panamák (foceno 12.04.2017). |
| C:\Users\nija\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_3036.jpg |
| Obr. 4: Pohled z hráze MVN Panamák na zamokření (foceno 16.06.2016). |
| C:\Users\nija\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\PB100181.jpg |
| Obr. 5: Pohled z hráze MVN Panamák na zamokření (foceno 10.11.2015). |